{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Schilderauflistung Wanderwege  ","Tabelle1","Tabelle2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Schilderauflistung Wanderwege  ","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,45,8],[27,7,30,8],[27,1,30,2],[27,6,30,6],[18,1,18,2],[21,3,23,4],[27,4,30,4],[27,5,30,5],[24,1,24,2],[24,5,26,5],[24,6,26,6],[24,7,26,8],[21,5,23,5],[21,7,23,8],[20,7,20,8],[21,6,23,6],[5,1,5,2],[1,1,2,8],[17,5,19,5],[17,7,19,8],[16,7,16,8],[19,1,19,2],[17,6,19,6],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[3,1,3,8],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[16,3,16,4],[11,1,12,1],[17,3,19,4],[20,3,20,4],[24,3,26,4],[21,1,21,2],[23,1,23,2],[22,1,22,2],[20,1,20,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2]]}
[]
[null,"Schilderauflistung Wanderwege und Winterwanderwege"]
[]
[null,"(bitte in die gelb hinterlegten Felder eintragen) "]
[]
[]
[null,"Information für die graphische Gestaltung/ Vorbereitung der Schilder:",null,null,null,"Tiroler Wander- und Bergwegekonzept "]
[]
[]
[null,"Wandergebiet:",null,null,"Telefon:"]
[null,"Ansprechpartner:",null,null,"Email:"]
[null,"Halte es sich um: \n(Ja oder Nein) ","Sommer-Wanderwege"]
[null,null,"Winter-Wanderwege"]
[]
[]
[]
[null,"Schildertyp",null,"Mustertafel\n",null,"Anzahl -\nbitte eintragen","Pauschale Anrechenbare Kosten (€)","Gesamt  anrechenbare Nettokosten (€)"]
[null,"Richtungswegweiser 1-zeilig",null,null,null,0,25,{"$f":"G18*F18","v":0}]
[null,"\nGröße (mm) 600x80 + Lasche"]
[null,"Farbwerte:\n\nGelb (auch Rückseite) RAL 1023\nSchwarz RAL 9005 \nRot RAL 3020\n"]
[null,"Richtungswegweiser 2-zeilig\n\nGröße (mm) 600x150 + Lasche\n\nFarbwerte:\n\nGelb (auch Rückseite) RAL 1023\nSchwarz RAL 9005 \nRot RAL 3020\n\n \n\n",null,null,null,0,32,{"$f":"G21*F21","v":0}]
[null,"Richtungswegweiser 3-zeilig",null,null,null,0,37,{"$f":"G22*F22","v":0}]
[null,"Größe (mm) 600x200 + Lasche"]
[null,"Farbwerte:\n\nSignalweiß RAL 9003 (CMYK 0 0 0 0)\nSignalschwarz RAL 9004 (CMYK 100  90  100  80)\nHintergrundfarbe (grün): CMYK 25 5 25 0\n\nDer Farbcode für die Strecken ist frei wählbar. "]
[null,"Standortschild",null,null,null,0,22,{"$f":"G25*F25","v":0}]
[null,"Größe (mm) 100x200 + Lasche "]
[null,"Farbwerte:\n\nSignalweiß RAL 9003 (CMYK 0 0 0 0)\nSchwarz RAL 9005 \n"]
[null,"Gesamt",null,null,"Schilder",{"$f":"SUM(F18:F27)","v":0},null,{"$f":"SUM(H18:I27)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Folgende Standards müssen bei der Umsetzung der Beschilderung eingehalten werden:\n• Dicke von 3mm und jeweils 2 Bolzen 6mm inkl. Beilagscheibe und Mutter in einem\n• Ausreichende Licht- und Wetterbeständigkeit (Windeinflüsse, Schneelasten) im Bereich zwischen - 40 und + 60 °C\n• UV beständig\n• Garantieleistung von mindestens 6 Jahren\n- Graphische Ausarbeitung laut \"Tiroler Bergwegekonzept\"\n• Montage der Schilder muss durch ein stabiles, einfaches und sicheres System erfolgen:\n\n\n "]

{"sheet":"Tabelle1","index":1,"n_rows":8,"n_cols":1,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Bitte eintragen"]
["leicht (blau)"]
["mittelschwierig (rot)"]
["schwierig (schwarz)"]
[]
["bitte eintragen"]
["ja"]
["nein"]

{"sheet":"Tabelle2","index":2,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Wanderwege (Sommer)"]
[null,"Winterwanderwege"]
[null,"Sommer und Winter"]